北塔区农村千人以上饮用水水源保护区划分方案

| 序号 | 保护区名称 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务区域 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域 | 陆域 |
| 1 | 北塔区茶元头街道刘黑社区刘黑供水工程资水饮用水水源保护区 | 北塔区 | 茶元头街道刘黑社区 | 资水 | 河流 | 刘黑供水工程 | 刘黑社区 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的河道水域，水域宽度为取水口侧航道边界线至岸边的范围。 | 一级水域保护区水域沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米，下边界下延70米的河道水域，取水口侧航道边界线至岸边的范围。 | 取水口侧一、二级保护区水域沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 2 | 北塔区茶元头街道白田社区白田供水工程资水饮用水水源保护区 | 北塔区 | 茶元头街道白田社区 | 资水 | 河流 | 白田供水工程 | 白田社区 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的河道水域，水域宽度为取水口侧航道边界线至岸边的范围。 | 一级水域保护区水域沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米，下边界下延70米的河道水域，取水口侧航道边界线至岸边的范围。 | 取水口侧一、二级保护区水域沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 3 | 北塔区茶元头街道枫林村枫林涟江供水工程饮用水水源保护区 | 北塔区 | 茶元头街道枫林村 | 资水 | 地下水 | 枫林涟江供水工程 | 枫林村涟江片 | 千人以上 | 一级 | 以神仙岩井为中心，半径为30米的圆形区域，不超过溪流；以井水田井，半径为30米的圆形区域，不超过溪流。 |
| 二级 | / |
| 4 | 北塔区茶元头街道兴隆社区新利供水工程饮用水水源保护区 | 北塔区 | 茶元头街道兴隆社区 | 资水 | 地下水 | 新利供水工程 | 枫林村涟江片、兴隆社区新利片 | 千人以上 | 一级 | 以红泥冲井为中心，半径30米的圆形区域。 |
| 以庙边井为中心，半径30米的圆形区域，不超过溪流。 |
| 二级 | 以庙边井取水井为中心，半径为330米的圆形区域（一级保护区除外），不超过溪流。 |